- Начало
- Воспроизведение
- Операции с пиктограммами
- Восстановление роликов

# Восстановление роликов

Можно выполнять восстановление роликов, поврежденных в результате отключения питания во время записи или извлечения карты памяти P2, к которой осуществлялся доступ.

При помощи кнопок курсора переместите курсор на ролик, который необходимо восстановить (поврежденные ролики отмечаются индикатором поврежденных роликов), и нажмите кнопку <SET> для выбора ролика.

Выберите значение [REPAIR] в главном меню → [CLIP].

С помощью кнопок курсора выберите [YES].

Ролик будет восстановлен.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы найти поврежденные ролики, установите в главном меню → [CLIP] → [REPOSITION] значение [NG CLIPS]. Отобразятся только поврежденные ролики. Дополнительные сведения см. в разделе «Настройка отображаемых пиктограмм».

- Восстановлению подлежат ролики, отмеченные желтым значком повреждения. Удаляйте ролики, отмеченные индикатором поврежденных роликов красного цвета. Если ролики невозможно удалить, отформатируйте карту P2.

  Однако во время восстановления роликов цвет значка повреждения может измениться с желтого на красный, такие ролики не могут быть восстановлены.

- При восстановлении поврежденных роликов, которые содержат прокси-данные, прокси-данные будут удалены.

В начало страницы