- Начало
- Съемка
- Удобные функции съемки
- Функция расширения динамического диапазона

# Функция расширения динамического диапазона

Можно увеличить динамический диапазон, сжав сигнал изображения для слишком ярких областей, которые переэкспонированы во время выполнения нормальной съемки при сохранении контрастности.

Функция перегиба, гамма-функция черного и гамма-режима не работают, когда активна функция расширения динамического диапазона.

При включении/выключении функции расширения динамического диапазона может возникнуть небольшая разница цветов.

Можно изменить уровень сжатия в главном меню → [SCENE FILE] → [DRS EFFECT DEPTH].

Значения [ON]/[OFF] параметра [DRS] можно назначить для кнопки USER.

В начало страницы