- Начало
- Съемка
- Специальные функции записи
- Запись по одному фрагменту

# Запись по одному фрагменту

Запись выполняется однократно в течение заданного количества времени.

Настройте все элементы в главном меню → [SYSTEM MODE].

Выберите значение [ONE SHOT] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [RECORDING].

Задайте время с помощью [ONE SHOT TIME] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [RECORDING SETTING].

Нажмите кнопку <REC>.

- Когда заданное количество времени записи закончилось, будет включена пауза.

- Чтобы остановить запись, нажмите кнопку <HOME> для отображения экрана [HOME] SmartUI и нажмите кнопку <STOP>. Запись нельзя остановить на других экранах, кроме [HOME], поскольку функция, отличная от функции остановки, назначена кнопке <STOP>.

- Чтобы очистить настройки, задайте [NORMAL] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [RECORDING].

- Когда параметр [OFF] задан в главном меню → [RECORDING SETUP] → [RECORDING SETTING] → [RECORDING HOLD], чтобы удалить настройки записи по одному фрагменту, необходимо выключить видеокамеру.

- [I-REC] отображается во время записи, а [I-] отображается во время паузы.

- При остановке записи индикатор [I-] мигает.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При использовании этой операции другие операции недоступны.

- Предварительная запись и запись в один ролик не будет работать.

- Запись звука не выполняется.

- Записанные данные (данные, которые записываются до остановки видеокамеры) включаются в один ролик.

- Когда запись по одному фрагменту выполняется непрерывно, скорость записи может сократиться.

В начало страницы