- Начало
- Подготовка
- Карта P2
- Индикаторы обращения к карте P2 и состояние карт P2

# Индикаторы обращения к карте P2 и состояние карт P2

Светодиод обращения к карте P2 | Состояние карты P2 | Индикация проверки режима*
--- | --- | ---
Горит зеленым | Запись возможна | Чтение/запись данных возможны. | [ACTIVE]
Горит оранжевым | Карта выбрана для целевой записи | Чтение/запись данных возможны. Производится целевая запись на карту (включая циклическую запись). | [ACTIVE]
Мигает оранжевым | Осуществляется доступ | Выполняется запись или чтение данных с карты. | [ACCESSING]
Быстро мигает оранжевым | Распознавание карты. | Идет распознавание карты P2. | [INFO READING]
Медленно мигает зеленым | Карта заполнена | На карте P2 не осталось свободного места. Разрешено только чтение. | [FULL]
Защита от записи | Выключатель защиты от записи на карте P2 находится в положении Protect. Разрешено только чтение. | [PROTECTED]
Запись на карту невозможна | Запись в заданном формате невозможна на карту памяти SD. Для записи на карту измените формат записи или используйте карту P2. | [REC IMPOSSIBLE]
Выкл | Карта не поддерживается | Эта карта не может быть использована в видеокамере. Вставьте другую карту. | [NOT SUPPORTED]
Недопустимый формат | Карта P2 отформатирована неправильно. Выполните форматирование карты. | [FORMAT ERROR]
Карта не вставлена | Карта P2 не установлена. Ожидание распознавания карты. | [NO CARD]
Нераспознанная карта | Невозможно распознать данную карту памяти microP2. Войдите в главное меню → [CLIP] → [AUTHENTICATE] и введите пароль. Подробную информацию см. в разделе «Идентификация CPS вручную». | [AUTH NG]
Нет доступа к USB | Не удается получить доступ к карте P2, так как установлен режим использования устройства USB. | Нет индикации

Результат проверки режима отображается в видоискателе. Дополнительные сведения см. в разделе «Отображение состояния экрана».

В начало страницы