- Начало
- Сетевое подключение
- Использование функции клиента FTP
- Передача с карты памяти SD на сервер FTP (экспорт)

# Передача с карты памяти SD на сервер FTP (экспорт)

Все данные с карты памяти SD можно одновременно передать на сервер FTP.

Нажмите кнопку <THUMBNAIL>.

Отобразится экран пиктограмм.

Выберите [SD CARD] в главном меню → [CLIP] → [EXPORT].

При этом отображаются папки сервера FTP.

Выберите папку, в которую будут переданы ролики, с помощью кнопок курсора.

Нажмите кнопку <SET>, удерживая нажатой кнопку <SHIFT> (<MULTI SEL>) для создания новой папки в текущем списке папок. Дата и время автоматически вводятся в качестве имени новой папки. Вы также можете использовать экранную клавиатуру, чтобы задать имя папки. Однако некоторые символы могут быть недоступны для использования в зависимости от сервера FTP. Вы не можете задать имя папки, если папка с таким именем уже существует.

Наведите курсор на [YES] и нажмите кнопку <SET>.

При этом начнется экспорт.

После завершения экспорта отображается [COPY COMPLETED!].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Нельзя выбрать ролики для экспорта.

- Имена папок, содержащие многобайтовые символы, отображаются некорректно.

- В зависимости от таких факторов, как число и размер файлов, а также состояние сети, экспорт может занять некоторое время.

- Для прекращения экспортирования нажмите кнопку <SET>. В сообщении подтверждения [CANCEL] выберите пункт [YES] и нажмите кнопку <SET>. Если сеть не была отключена, частично экспортированные файлы, оставшиеся на сервере FTP, удаляются. Если сеть отключилась, неполные файлы могут остаться на сервере FTP.

- После начала экспорта ошибки отключения обнаружить невозможно. Отмените операцию экспорта, если индикатор выполнения копирования остановился.

- Свяжитесь с администратором сервера FTP, чтобы заранее выяснить объем свободного места на сервере FTP, поскольку перед началом экспорта автоматическая проверка доступного свободного места не выполняется.

- Создание сообщения об ошибки при достижении 0-ого значения остаточной емкости на сервере FTP зависит от сервера FTP. Если ошибка не создается, отмените экспорт.

- Если выбраны существующие папки, в которые включен файл с именем пути, идентичным данным на карте памяти SD, файл будет замене. Если имена пути идентичны, а типы различны (папки и файла), возникает ошибка.

- Чтобы предотвратить замену, создайте новую папку для экспорта данных, если возможно.

- Для передачи роликов с помощью SSH сервер FTP должен поддерживать SSH.

- Использование SSH снизит скорость передачи.

В начало страницы