- Начало
- Съемка
- Настройка баланса белого и баланса черного

# Настройка баланса белого и баланса черного

Для записи высококачественных видеоматериалов при помощи видеокамеры требуется постоянно выполнять настройку баланса белого и черного в соответствии с условиями съемки.

Для получения видео высокого качества выбирайте параметры в следующем порядке: AWB (регулировка баланса белого) → ABB (регулировка баланса черного) → AWB (регулировка баланса белого).

ПРИМЕЧАНИЕ

- При настройке баланса белого и баланса черного, когда изображение искажено из-за блокировки генератора, настройка может быть выполнена не верно. Дождитесь, когда изображение станет нормальным, и отрегулируйте повторно баланс белого и баланс черного.

Настройка баланса белого
Настройка баланса черного
В начало страницы