- Начало
- Съемка
- Специальные функции записи
- Запись с заменой в процессе работы

# Запись с заменой в процессе работы

При  наличии  карт  P2  в  двух  слотах карт P2  можно  сделать  одну  непрерывную  запись,  помещающуюся  на  две  карты.

Кроме того, можно заменить карту, на которую в данный момент запись не выполняется, т. е. непрерывная запись возможна на три и более карты (запись с заменой в процессе работы).

Обратите внимание, что распознавание карты P2 может занять некоторое время, которое зависит от того, какая карта P2 установлена в свободный слот карты (сразу после предварительной записи или до и после непрерывной записи на карты в обоих слотах карт). При установке карты P2, на которую будет производиться запись, убедитесь, что на ней есть свободное место, которого достаточно, по крайней мере, для записи в течение одной минуты.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Меняйте слоты в режиме ожидания записи. Невозможно менять слоты во время записи.

- Эта функция не предусматривает воспроизведение с заменой в процессе работы.

В начало страницы