- Начало
- Съемка
- Настройка качества изображения
- Функция перегиба

# Функция перегиба

Данная функция позволяет задать сжатие видеосигналов для предотвращения светлого окаймления на изображениях.

#### Общие настройки

Использование видеокамеры с заводскими настройками.

#### Расширенные настройки

Выполните настройку параметров в главном меню → [SCENE FILE] → [KNEE SETTING].

- Если позиционный переключатель <OUTPUT>/<AUTO KNEE> установлен в положение <ON> и в главном меню → [SW MODE] → [AUTO KNEE SW] выбрано значение [ON]

  [A.KNEE RESPONSE]: позволяет задать скорость отклика. чем меньше значение, тем быстрее отклик.

- Если позиционный переключатель <OUTPUT>/<AUTO KNEE> установлен в положение <OFF> и в главном меню → [SCENE FILE] → [KNEE SETTING] → [MANUAL KNEE] выбрано значение [ON]

  [KNEE MASTER POINT]: позволяет задать положение точки перегиба с шагом 0,5%.

  [KNEE MASTER SLOPE]: позволяет задать наклон перегиба.

  [KNEE MASTER SLOPE Rch]: позволяет задать наклон перегиба Rch.

  [KNEE MASTER SLOPE Bch]: позволяет задать наклон перегиба Bch.

В начало страницы