- Начало
- Воспроизведение
- Операции с пиктограммами
- Соединение неполных роликов

# Соединение неполных роликов

Неполные ролики могут получаться, если ролики, записанные на несколько карт P2 (соединенные ролики) копируются отдельно с каждой карты. В результате соединения из неполных роликов создается один (оригинальный восстановленный) ролик.

Используйте кнопки курсора и кнопку <SET> для выбора подлежащих соединению неполных роликов.

Обычно пиктограммы неполных роликов (роликов с индикатором ) отображаются друг возле друга.

Выберите значение [RE-CONNECT] в главном меню → [CLIP].

С помощью кнопок курсора выберите [YES].

Неполные ролики будут соединены.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Индикатор неполных роликов будет отображаться только, если соединены только некоторые из роликов, до тех пор, пока все составляющие ролики оригинального ролика не будут соединены.

В начало страницы