- Начало
- Операции с меню
- Список меню
- [USER SW]

# [USER SW]

Настройка функции, которая будет назначена кнопке USER и кнопке <RET> на объективе.

Параметр | Описание параметров
--- | ---
[USER MAIN] | Используется для установки функции, которая будет назначена кнопке <USER MAIN>. [INHIBIT], [LEVEL GAUGE], [LEVEL GAUGE RESET], [WFM], [D.ZOOM x2], [D.ZOOM x4], [DRS], [FBC], [S.GAIN], [1S.EXP.], [ATW], [ATW LOCK], [SPOTLIGHT], [BACKLIGHT], [Y GET], [PUSH AF], [PRE REC], [TEXT MEMO], [SHOT MARK], [DEL LAST CLIP], [SLOT SEL], [AUDIO MON SEL], [REC CHECK], [USB MODE], [PLAYLIST], [REC DURING UPLOAD], [UPLOAD LIST], [STREAMING START], [EVF COLOR], [LOAD USER FILE] Заводские настройки: [Y GET]
[USER1] | Используется для установки функции, которая будет назначена кнопке <USER1>. [INHIBIT], [LEVEL GAUGE], [LEVEL GAUGE RESET], [WFM], [D.ZOOM x2], [D.ZOOM x4], [DRS], [FBC], [S.GAIN], [1S.EXP.], [ATW], [ATW LOCK], [SPOTLIGHT], [BACKLIGHT], [Y GET], [PUSH AF], [PRE REC], [TEXT MEMO], [SHOT MARK], [DEL LAST CLIP], [SLOT SEL], [AUDIO MON SEL], [REC CHECK], [USB MODE], [PLAYLIST], [REC DURING UPLOAD], [UPLOAD LIST], [STREAMING START], [EVF COLOR], [LOAD USER FILE] Заводские настройки: [TEXT MEMO]
[USER2] | Используется для установки функции, которая будет назначена кнопке <USER2>. [INHIBIT], [LEVEL GAUGE], [LEVEL GAUGE RESET], [WFM], [D.ZOOM x2], [D.ZOOM x4], [DRS], [FBC], [S.GAIN], [1S.EXP.], [ATW], [ATW LOCK], [SPOTLIGHT], [BACKLIGHT], [Y GET], [PUSH AF], [PRE REC], [TEXT MEMO], [SHOT MARK], [DEL LAST CLIP], [SLOT SEL], [AUDIO MON SEL], [REC CHECK], [USB MODE], [PLAYLIST], [REC DURING UPLOAD], [UPLOAD LIST], [STREAMING START], [EVF COLOR], [LOAD USER FILE] Заводские настройки: [LEVEL GAUGE]
[RET SW] | Используется для установки функции, которая будет назначена кнопке <RET> на объективе. [INHIBIT], [PUSH AF], [D.ZOOM x2], [D.ZOOM x4], [REC CHECK], [TEXT MEMO], [SHOT MARK], [REC DURING UPLOAD], [UPLOAD LIST], [STREAMING START], [EVF COLOR] Заводские настройки: [REC CHECK]

В начало страницы