- Начало
- Подготовка
- Индикатор записи

# Индикатор записи

Индикатор записи будет гореть в описанных ниже состояниях видеокамеры.

- Когда батарея разряжена (один раз в секунду)

- Карта P2 имеет меньше свободной памяти, чем требуется для записи, а также если низкий заряд батареи (один раз в секунду)

- Карта P2 извлекается в то время, когда к ней выполняется обращение (четыре раза в секунду)

- Карта P2 больше не имеет свободной памяти для записи (четыре раза в секунду)

- Когда отображаются предупреждения, например о системной ошибке или ошибке записи (четыре раза в секунду)

Дополнительные сведения см. в разделе «Система предупреждений».

Задний индикатор записи на ручке

Задний индикатор записи

В начало страницы