- Начало
- Подготовка
- Дополнительные принадлежности
- Установка на штатив

# Установка на штатив

Для установки видеокамеры на штатив используйте адаптер штатива SHAN-TM700 (приобретается отдельно).

Адаптер штатива

Панорамная головка штатива

Рис. 1

Рис. 2

Установка адаптера штатива на штатив. (Рис. 1)

Установите видеокамеру на адаптер штатива. (Рис. 2)

Сдвиньте видеокамеру вперед вдоль пазов до щелчка.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Используйте соответствующее отверстие в адаптере штатива, принимая во внимание комбинированный центр тяжести адаптера штатива и видеокамеры.

  Кроме того, убедитесь, что диаметр выбранного отверстия соответствует диаметру винта панорамной головки штатива.

## Снятие видеокамеры с адаптера штатива

Удерживая нажатым красный рычаг, переместите черный рычаг в направлении стрелки и сдвиньте видеокамеру назад для ее отсоединения.

Красный рычаг

Черный рычаг

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если штырь адаптера штатива не вернется в исходное положение после снятия видеокамеры, нажмите на красный рычаг и, удерживая его, снова переместите черный рычаг в направлении стрелки, чтобы штырь вернулся в исходное положение.

  Адаптер штатива невозможно будет прикрепить к видеокамере, если штырь останется в центре. Будьте осторожны.

В начало страницы