- Начало
- Подготовка
- Источник питания
- Установка и настройка батареи

# Установка и настройка батареи

## Использование батарей Anton/Bauer

Рычаг отсоединения

Батареи Anton/Bauer

Выключатель света

Вывод разъема питания для освещения

Используется для установки батареи Anton/Bauer.

Вставьте батарею и сдвиньте ее в направлении стрелки.

Выберите тип батареи.

Выберите тип батареи в главном меню → [BATTERY SETUP] → [BATTERY SELECT].

Дополнительные сведения см. в разделе «Основные действия меню настройки».

ПРИМЕЧАНИЕ

- Держатель батареи Anton/Bauer оснащен как разъемом вывода питания для освещения, так и выключателем света, что удобно при подключении осветительной аппаратуры. Обратитесь в компанию Anton/Bauer для получения более подробной информации о системе освещения.

- Чтобы отсоединить батарею, удерживая рычаг отсоединения держателя батареи полностью внизу, сдвиньте батарею в направлении, обратном тому, в котором вы устанавливали ее.

## Использование батарей с V-образным креплением

Установите пластину для V-образного крепления батареи. Вставьте пластину и сдвиньте ее в сторону стрелки, как показано ниже.

Рычаг отсоединения

Установите пластину для V-образного крепления батареи.

Сдвиньте в направлении стрелки.

Выберите тип батареи.

- Выберите тип батареи в главном меню → [BATTERY SETUP] → [BATTERY SELECT].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Более подробную информацию о пластинах для V-образного крепления батареи можно получить у поставщика.

- При установке пластины для V-образного крепления батареи значение в % (процентах) не отображается при использовании батарей с функцией индикатора уровня заряда батареи.

- Для отсоединения пластины сдвиньте рычаг отсоединения вниз.

- При использовании батареи, которая отсутствует в функции [BATTERY SELECT], установите значение [TYPE A], [TYPE B] или [TYPE C] и настройте каждый элемент в соответствии с характеристиками батареи.

  Подробнее см. в разделе [BATTERY SETUP].

В начало страницы