- Начало
- Съемка
- Обработка установочных данных
- Сохранение на карту памяти SD и загрузка сохраненных данных

# Сохранение на карту памяти SD и загрузка сохраненных данных

Файлы условий съемки и прочие заданные значения настроек можно сохранить как файл. На карте памяти SD можно сохранить до 8 файлов с возможностью загрузки сохраненных данных.

- Для файлов условий съемки текущие значения настроек сохраняются в видеокамере автоматически, и сохраненные данные можно записать на карте памяти SD. При загрузке с карты памяти SD текущие значения настроек и данные, сохраненные в видеокамере, заменяются.

- Все файлы условий съемки от [F1:] до [F6:] перезаписываются.

## Сохранение файлов условий съемки

Рис. 1

Рис. 2

Выберите [SAVE] в главном меню → [CARD FUNCTIONS] → [SCENE FILE]. (Рис. 1)

Выберите номер файла (от 1 до 8) и нажмите кнопку <SET> (или на поворотный переключатель). (Рис. 2)

Отобразится экран ввода названия и клавиатура.

Введите символы, используя кнопки курсора (или поворотный переключатель).

Выберите [OK] на клавиатуре и нажмите кнопку <SET> (или на поворотный переключатель).

Появится запрос о подтверждении.

Выберите [YES] и нажмите кнопку <SET> (или на поворотный переключатель).

Файл записывается на карте памяти SD с введенным названием, и снова отображается экран Рис. 2.

## Загрузка файлов сцен

Выберите [LOAD] в главном меню → [CARD FUNCTIONS] → [SCENE FILE].

Выберите номер файла (от 1 до 8) и нажмите кнопку <SET> (или на поворотный переключатель).

Появится запрос о подтверждении.

Выберите [YES] и нажмите кнопку <SET> (или на поворотный переключатель).

После завершения загрузки отображается [LOAD OK!].

## Сохранение и загрузка пользовательских файлов

Выберите [SAVE] или [LOAD] в главном меню → [CARD FUNCTIONS] → [USER FILE]. Последующие операции идентичны операциям файлов условий съемки.

В начало страницы