- Начало
- Сетевое подключение
- Использование функции клиента FTP
- Обратная запись с сервера FTP на карту P2 (копирование)

# Обратная запись с сервера FTP на карту P2 (копирование)

Выбранные ролики можно записать обратно с FTP, расположенного в сети, на карту P2.

Откройте экран пиктограмм FTP

Выберите ролик для копирования.

Выберите [SLOT 1] или [SLOT 2] в главном меню → [CLIP] → [COPY].

Копирование начинается.

После завершения копирования отображается [COPY COMPLETED!].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Обратно на карту P2 можно записывать с сервера FTP лишь те ролики, которые содержат изображения и звуки основной записи. На карту P2 с сервера FTP невозможно записывать обратно ролики, содержащие только прокси-запись. (Отобразится сообщение об ошибке [UNKNOWN CONTENTS FORMAT!]).

- Обратная запись роликов прокси-записей возможна лишь на карту памяти SD.

  См. «Обратная запись с сервера FTP на карту памяти SD (импорт)» для получения сведений о процедуре обратной записи.

  Эту функцию невозможно использовать в обычных приложениях, таких как воспроизведение и редактирование метаданных, только для роликов прокси-записей, которые не содержат изображений и звуков основной записи.

- В зависимости от количества роликов на сервере и сети, отображение или копирование пиктограмм может занять некоторое время.

- Для отмены копирования с помощью кнопок курсора наведите курсор на [CANCEL] и нажмите кнопку <SET>. В сообщении подтверждения [CANCEL] выберите пункт [YES] и нажмите кнопку <SET>. Ролики, наполовину скопированные в место назначения копирования, будут удалены.

- После начала копирования ошибки отключения обнаружить невозможно. Отмените операцию копирования, если индикатор выполнения копирования остановился.

- Ролики нельзя скопировать в папку карты P2, содержащую более 1000 роликов.

- Для передачи роликов с помощью SSH сервер FTP должен поддерживать SSH.

- Использование SSH снизит скорость передачи.

- Если во время выполнения операции, такой как копирование, произошла ошибка, сервер FTP может отключиться и выполнение операции прекратиться. В этом случае вернитесь на экран проводника FTP, откройте экран пиктограмм еще раз FTP и перезапустите копирование или другую операцию.

В начало страницы