- Начало
- Съемка
- Настройка качества изображения
- Гамма-функция

# Гамма-функция

Данная функция оптимизирует тон изображений.

#### Общие настройки

[GAMMA MODE SEL]: позволяет выбрать один из семи гамма-режимов.

#### Расширенные настройки

Задайте настройки в главном меню → [SCENE FILE] → [GAMMA SETTING].

[MASTER GAMMA]: позволяет задать мастер-гамму с шагом 0,01.

- Если параметр [FILM-REC] выбран в [GAMMA MODE SEL]

  [F-REC DYNAMIC LVL]: позволяет задать динамический диапазон.

  [F-REC BLACK STR LVL]: позволяет задать растяжение черного.

- Если параметр [VIDEO-REC] выбран в [GAMMA MODE SEL]

  [V-REC KNEE SLOPE]: позволяет задать уклон перегиба.

  [V-REC KNEE POINT]: позволяет задать точку перегиба.

[BLACK GAMMA]: позволяет задать сжатие гамма-кривой и расширение темных областей.

[B. GAMMA RANGE]: позволяет задать максимальный уровень для выполнения сжатия/расширения.

В начало страницы