- Начало
- Съемка
- Специальные функции записи
- Предварительная запись

# Предварительная запись

Эта функция используется для включения записи видео и звука на несколько секунд раньше фактического начала записи (около 3 секунд при записи в формате HD или около 7 секунд при записи в формате SD).

Включение записи

Выключение записи

(Время)

Время фактической записи

Время предварительной записи

Проверьте настройки каждого параметра в главном меню → [SYSTEM MODE].

Для получения подробной информации о системных режимах, в которых используется функция предварительной записи, см. таблицу в разделе «Системные режимы и функции записи».

Для получения подробной информации об операциях меню см. раздел «Основные действия меню настройки».

Задайте [ON] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [PRE REC].

Нажмите кнопку <REC>.

- [P-REC] отображается во время записи, а [P-] отображается во время паузы. (Отображение состояния режима запись/воспроизведение)

ПРИМЕЧАНИЕ

- Индикация [P-REC], когда для параметра [PRE REC] задано значение [OFF]

  Когда для параметра [PRE REC] задано значение [OFF], [REC] отображается, пока запись видео и звука на карту P2 не будет полностью завершена после остановки записи.

  См. «Экран состояния режима записи в один ролик» для получения информации об индикаторе [P-REC].

- Нажмите кнопку USER, для которой назначена функция [PRE REC], для простого переключения между значениями [ON]/[OFF] параметра [PRE REC]. Подробную информацию см. в разделе «Назначение функций кнопкам USER».

- Запись видео и звука в соответствии с предварительно заданным временем иногда невозможна в следующих случаях:

  - Непосредственно после включения питания

  - После изменения настроек записи в меню

  - Непосредственно после установки карты P2.

  - После воспроизведения и проверки записи

- Функция предварительной записи не работает в следующих случаях.

  - Когда элемент, отличный от [NORMAL], выбран в главном меню → [RECORDING SETUP] → [RECORDING]

В начало страницы