- Начало
- Съемка
- Запись с использованием двух кодеков
- Запись прокси-данных

# Запись прокси-данных

Выберите [PROXY REC(P2)] или [PROXY REC(P2&SD)] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [DUAL CODEC SETTING] → [CODEC USAGE] и нажмите кнопку <REC>, чтобы начать запись прокси-данных одновременно с записью материалов.

Поверните переключатель <DISP/MODE CHK> в сторону <CHK> дважды, чтобы отобразить информацию даты прокси-записи на экране видоискателя.

В начало страницы