- Начало
- Съемка
- Основные операции
- Для съемки

# Для съемки

## Настройка баланса белого/черного для выполнения записи

Для выполнения съемки выполните следующие действия.

1. Колесо <ND FILTER>

2. Кнопка <REC>

3. Переключатель <SHUTTER>

4. Переключатель <AUTO W/B BAL>

5. Переключатель <WHITE BAL>

Установите колесо <ND FILTER> в положение, соответствующее условиям освещенности.

Производите операции при помощи переключателя <WHITE BAL>.

#### Если параметры баланса белого сохранены в памяти

- Установите переключатель <WHITE BAL> в положение <A> или <B>.

#### Если параметры баланса белого или черного не сохранены в памяти и у вас нет времени на настройку баланса белого

- Установите переключатель <WHITE BAL> в положение <PRST>.

  Можно выбрать значение 3200 K, 5600 K или заданное пользователем переменное значение, переместив переключатель <AUTO W/B BAL> в сторону <AWB> и повторно переместив переключатель <AUTO W/B BAL> в сторону <AWB> во время отображения цветовой температуры. Переменное значение устанавливается с помощью поворотного переключателя. (Если нет времени для выполнения настройки баланса белого)

#### Если баланс белого настраивается непосредственно на месте

- Выберите фильтр, соответствующий условиям освещенности. Установите переключатель <WHITE BAL> в положение <A> или <B>, выполните съемку белого объекта, помещенного в центр экрана, и следуйте инструкциям ниже, чтобы настроить баланс белого.

Поверните переключатель <AUTO W/B BAL> в направлении <AWB> для настройки баланса белого. (Настройка баланса белого)

Поверните переключатель <AUTO W/B BAL> в направлении <ABB> для настройки баланса черного. (Настройка баланса черного)

Поверните переключатель <AUTO W/B BAL> в направлении <AWB> для повторной настройки баланса белого.

Направьте видеокамеру на объект для настройки фокуса и зума.

При использовании электронного затвора установите скорость затвора и режим затвора. (Настройка электронного затвора)

Нажмите кнопку <REC>, чтобы начать запись.

Чтобы остановить запись, нажмите кнопку <REC> еще раз.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время записи кнопки </REW>, <FF/>, <PLAY/PAUSE>, <STOP> не работают.

- При съемке очень ярких объектов (таких как, солнце или осветительные приборы), возможно образование цветовых оттенков в областях, прилегающих к объекту съемки.

В начало страницы