- Начало
- Съемка
- Запись с использованием двух кодеков

# Запись с использованием двух кодеков

Видеокамера позволяет выполнять запись в различных форматах: основном и дополнительном.

Чтобы выполнить запись в дополнительном формате, выберите прокси-запись HD (формат AVC-LongG 6) и SD в соответствии с параметром [LINE&FREQ].

Файл сохраняется в формате MOV, пригодном для нелинейного монтажа.

Для создания комбинаций с основной записью см. раздел «Системные режимы и функции записи».

Настройка записи с использованием двух кодеков
Запись прокси-данных
Запись на карту памяти SD
Проверка прокси-данных
Сообщения об ошибках, касающиеся записи прокси-данных
В начало страницы