- Начало
- Съемка
- Удобные функции съемки
- Отображение зебры

# Отображение зебры

Камера может отображать два типа зебра-структур.

Когда для переключателя <ZEBRA> видоискателя установлено значение <ON>, отображается зебра, только что установленная в меню.

Зебра также может отображаться в видео из разъема <MON OUT> в соответствии с настройками.

Уровень отображения зебры можно задать в главном меню → [DISPLAY SETUP].

Параметр | Описание параметров
--- | ---
[ZEBRA1 DETECT] | Установка уровня декодирования зебры 1. [0%]…[109%] Заводские настройки: [70%]
[ZEBRA2 DETECT] | Установка уровня декодирования зебры 2. [0%]…[109%] Заводские настройки: [85%]
[ZEBRA2] | Включение или выключение зебры 2 и выбор типа. [ON], [SPOT], [OFF] Заводские настройки: [SPOT]

[SPOT]: уровень изображения от значения настройки [ZEBRA1 DETECT] до значения настройки [ZEBRA2 DETECT] отображается в виде зебры.

[ZEBRA2]

Уровень изображения

[ON]

[OFF]

[SPOT]

[109%]

[ZEBRA2 DETECT]

[ZEBRA1 DETECT]

[0%]

Для отображения зебры в изображении из разъема вывода на монитор (<MON OUT>, <HDMI>) выполните настройку в соответствии с одной из описанных процедур.

- В главном меню → [IN/OUT SEL] → [MON/HDMI ZEBRA] установите значение [ON].

- На экране [SET03:MON/HDMI SETUP] интерфейса SmartUI установите для параметра [ZBR] значение [ON].

В начало страницы