- Начало
- Подготовка
- Подготовка к вводу звука
- Использование переднего микрофона

# Использование переднего микрофона

К видеокамере можно подключить такие микрофоны, как микрофонный комплект AJ-MC700P (приобретается дополнительно), AG-MC200G (приобретается дополнительно) и т.д.

Зажимной винт видоискателя

Видоискатель

Держатель микрофона

Разъем <MIC IN>

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Откройте держатель микрофона. (Рис. 1)

Установите микрофон и затяните зажимной винт видоискателя. (Рис. 2)

Подключите кабель микрофона к разъему <MIC IN> видеокамеры. (Рис. 3)

Установите переключатель входного сигнала в положение [FRONT] на экране [AUD02:INPUT] меню настройки SmartUI в зависимости от аудиоканала, используемого для записи. (Рис. 4)

В начало страницы