- Начало
- Операции с меню
- Экран меню настройки
- Основные действия меню настройки

# Основные действия меню настройки

Можно изменять настройки фотокамеры при помощи меню настройки в соответствии со сценой съемки и деталями записи.

Меню разделено на главное меню, подменю и меню элементов настройки.

Установленные данные сохраняются во внутренней памяти видеокамеры.

В данном разделе рассматриваются операции главного меню. Главное меню функционирует аналогично другим меню, но его открытие выполняется иначе.

1. Поворотный переключатель

2. Кнопка <MENU>

3. Кнопка <EXIT>/<CANCEL>

4. Кнопки курсора

   Кнопка <SET>

5. Кнопка <THUMBNAIL MENU>

   Данная кнопка имеет ту же функцию, что и кнопка <MENU>.

6. Кнопка <SHIFT>

Рис. 2

Рис. 1

Рис. 5

Рис. 3

Рис. 4

Нажмите кнопку <MENU> и удерживайте ее не менее трех секунд, когда запись не производится.

- В видоискателе отображается экран главного меню.

Используйте поворотный переключатель (или кнопки курсора (/)), чтобы навести курсор на соответствующий элемент меню. (Рис. 1)

- Нажимайте кнопки курсора (/), чтобы переместить курсор вверх или вниз.

- Если элемент меню включает вложенное меню, рядом с таким элементом отобразится значок [].

  Нажмите на поворотный переключатель, кнопку курсора () или кнопку <SET>, чтобы открыть меню нижнего уровня. (Рис. 2)

- Нажмите кнопку курсора () или кнопку <EXIT>, чтобы вернуться в меню верхнего уровня. Чтобы вернуться в меню верхнего уровня, с помощью поворотного переключателя наведите курсор на верхнюю строку ([EXIT]) и нажмите на нее.

Нажмите на поворотный переключатель (или кнопку <SET>).

- Запрос на подтверждение отображается в зависимости от элемента меню.

  Выберите процесс с помощью кнопок курсора (///), а затем нажмите кнопку <SET>.

  Рядом с установленным элементом отобразится значок галочки.

- В некоторых меню экран для установки значения отображается на экране меню (Рис. 3) или в нижней части экрана меню (Рис. 4).

- В некоторых меню отображается сообщение, если меню невозможно выбрать.

Чтобы закрыть меню, нажмите кнопку <MENU>.

- Будет выполнен переход в предыдущий экран меню.

#### Отмена операции во время настройки

Нажмите кнопку <EXIT>, удерживая нажатой кнопку <SHIFT>.

Отобразится сообщение [MENU CANCEL BACK TO PREV]. (Рис. 5)

Нажмите кнопку <EXIT>, удерживая нажатой кнопку <SHIFT>.

Вместо нового значения будет установлено значение, использовавшееся ранее.

ПРИМЕЧАНИЕ

- После изменения числа строк и настройки частоты системы необходимо перезагрузить видеокамеру.

В начало страницы