- Начало
- Съемка
- Запись с использованием двух кодеков
- Сообщения об ошибках, касающиеся записи прокси-данных

# Сообщения об ошибках, касающиеся записи прокси-данных

Если во время записи прокси-данных произошла ошибка, проверьте сообщение об ошибке в таблице ниже и выполните предложенные действия по ее устранению.

Сообщения об ошибках (видоискатель) | Проблема и возможная причина | Решение проблемы
--- | --- | ---
[PROXY ERROR] или [PROXY REC WARNING] | Остановка записи прокси-данных. Это также может остановить запись материалов. Произошла ошибка внутреннего прокси-модуля. [PROXY ERROR] Произошла ошибка записи прокси-данных. [PROXY REC WARNING] Если произошла ошибка записи прокси-данных, то с записываемыми текущими прокси-данными выполняются следующие операции: Записываемые на карту P2 прокси-данные удаляются. Записываемые на карту памяти SD прокси-данные не сохраняются. | Прокси-данные записываются некорректно. Выключите видеокамеру, а затем снова включите ее, чтобы проверить работу записи и воспроизведения. Если ошибка возникает снова, обратитесь к поставщику.
[SD 0 min] | Запись материала и прокси-данных продолжается. На карте памяти SD осталось мало свободного места. (для ролика продолжительностью менее одной минуты) | Когда запись закончится, вставьте новую карту памяти SD.
[SD END] | Запись прокси-данных на карту памяти SD останавливается, но запись на карту P2 продолжается. На карте памяти SD не осталось свободного места. | Когда запись закончится, вставьте новую карту памяти SD. Записываемые на карту памяти SD прокси-данные будут удалены. Чтобы можно было восстановить удаляемые прокси-данные, выберите нужные ролики на карте P2 и скопируйте их на карту памяти SD. (Копирование прокси-данных на карту памяти SD)
[SD WR ERR] | Запись прокси-данных на карту памяти SD останавливается, но запись на карту P2 продолжается. Данный экран отображается, если прокси-данные не могут быть записаны на карту памяти SD, даже если в главном меню → [RECORDING SETUP] → [DUAL CODEC SETTING] → [CODEC USAGE] выбран параметр [PROXY REC(P2&SD)]. #### Если сообщение об ошибке появляется, когда запись начинается, то: Недопустимый формат карты памяти SD. На карте памяти SD сохранено более 1000 роликов. #### Если сообщение об ошибке появляется в процессе записи, то: Во время записи была извлечена карта памяти SD. Произошла ошибка записи на карту памяти SD. | Проверьте состояние карты памяти SD и вставьте карту, доступную для записи. (Проверка карты памяти SD)
[SD --min] или [SD WP] | Прокси-данные не будут записываться на карту памяти SD, но съемка на карту P2 будет выполняться. Карта памяти SD не установлена. [SD --min] Карта памяти SD защищена от записи. [SD WP] | Проверьте состояние карты памяти SD.

## Копирование прокси-данных на карту памяти SD

Нажмите кнопку <THUMBNAIL> для отображения экрана миниатюр.

Используйте кнопки управления курсором, чтобы указать нужный ролик для копирования, затем нажмите кнопку <SET>.

Выберите [SD CARD] в главном меню → [CLIP] → [COPY].

Выберите [YES] в сообщении подтверждения и нажмите кнопку <SET>.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если появляется сообщение об ошибке [SD END] и прокси-данные, записываемые на карту памяти SD, удаляются, следует выполнить данную процедуру копирования прокси-данных с карты P2, тогда удаляемые данные можно будет восстановить.

- Копирование данных источника не выполняется.

В начало страницы