- Начало
- Съемка
- Обработка установочных данных
- Использование карт памяти SD

# Использование карт памяти SD

Карту памяти SD можно вставлять и извлекать как до включения питания, так и после него.

## Установка карт памяти SD

Откройте крышку слота.

Установите карту памяти SD в слот карты памяти SD стороной с наклейкой вверх и закройте крышку слота.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед установкой карты памяти SD проверьте правильность ориентации карты памяти SD. Если карту памяти SD установить не удается, она может быть повернута не той стороной. Не прилагайте силу, вставляя ее в слот. Проверьте ориентацию карты, прежде чем снова попытаться установить ее.

- Используйте в видеокамере только карты памяти SD, соответствующие стандарту SD, SDHC или SDXC.

- Для более подробной информации об использовании карт памяти SD см. раздел «Меры предосторожности при работе с картами памяти SD».

## Извлечение карт памяти SD

Открыв крышку слота и убедившись, что индикатор активного состояния не горит, надавите на карту памяти SD, затем отпустите ее. Карта памяти SD будет отсоединена от слота. Извлеките карту памяти SD и закройте крышку слота.

### Обратите внимание на следующие моменты при использовании или хранении карты памяти.

- Избегайте воздействия высокой температуры и влажности.

- Избегайте попадания капель воды.

- Избегайте электрических зарядов.

Храните карту памяти SD, установленную в видеокамеру, с закрытой крышкой слота.

В начало страницы