- Начало
- Подготовка
- Карта P2
- Предотвращение случайного удаления

# Предотвращение случайного удаления

Для предотвращения случайного удаления записи на карте P2 активируйте включатель защиты от записи на карте P2, установив его в положение Protect (или LOCK).

Выключатель защиты от записи

Выключатель защиты от записи

ПРИМЕЧАНИЕ

- Включение защиты от записи может быть выполнено во время обращения к карте (при записи или воспроизведении), однако она вступит в силу только после прекращения обращения к карте.

В начало страницы