- Начало
- Сетевое подключение
- Использование функции клиента FTP
- Обратная запись с сервера FTP на карту памяти SD (импорт)

# Обратная запись с сервера FTP на карту памяти SD (импорт)

Выбранные папки можно записать обратно с FTP, расположенного в сети, на карту памяти SD.

Откройте экран проводника FTP.

При этом будут отображены папки установленного сервера.

Выберите папки для обратной записи.

Выберите [SD CARD] в главном меню → [CLIP] → [IMPORT].

При этом отобразится сообщение подтверждения. Выберите [OK], чтобы начать обратную запись на карту памяти SD.

После завершения обратной записи отображается [COPY COMPLETED!].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы отменить обратную запись, нажмите кнопку <SET>. В сообщении подтверждения [CANCEL] выберите пункт [YES] и нажмите кнопку <SET>. Файлы, частично записанные на карту памяти SD, удаляются, а успешно записанные файлы остаются.

- После начала записи ошибки отключения обнаружить невозможно. Отмените операцию импорта, если индикатор выполнения копирования остановился.

- В зависимости от таких факторов, как число и размер файлов в выбранной папке, а также состояние сети, обратная запись может занять некоторое время.

- Все файлы, имена пути которых идентичны файлу на карте памяти SD, будут заменены. Если имена пути идентичны, а типы различны (папки и файла), возникает ошибка.

- Чтобы предотвратить случайную замену, форматируйте карту памяти SD перед обратной записью, если возможно.

- Для передачи роликов с помощью SSH сервер FTP должен поддерживать SSH.

- Использование SSH снизит скорость передачи.

В начало страницы