- トップページ
- 各部の名称
- メニュー操作部、およびサムネール操作部

# メニュー操作部、およびサムネール操作部

1. ジョグダイヤルボタン（設定メニューの基本操作）

   - 設定メニューを表示しているときは、設定メニューのページの移動、項目の選択や設定を行います。ジョグダイヤルボタンを下側に回すとカーソルが下側に移動します。上側に回すとカーソルが上側に移動します。また、ジョグダイヤルボタンを押すと設定内容が確定します。

   - 設定メニューを表示していないときに、次の操作でシンクロスキャンのスピードを調整できます。〈SHUTTER〉スイッチを〈ON〉から〈SEL〉側に数回押し、シンクロスキャンの状態で、シャッタースピード表示をハイライト表示にして、ジョグダイヤルボタンで調整します。（シンクロスキャンモードの設定）

2. 〈MENU〉ボタン（設定メニューの基本操作）

   ボタンを押すと、［USER MENU］が表示されます。ボタンを3秒以上押すと、メインメニューが表示されます。再度ボタンを押すと、もとの映像に戻ります。

   記録中は、ボタン操作を受け付けません。

   〈THUMBNAIL MENU〉ボタンと同じ動作になります。

3. 〈THUMBNAIL〉ボタン（サムネール画面）

   ボタンを押すと、ビューファインダーおよび本機に接続しているモニター画面にサムネール画面が表示されます。ただし、記録・再生中は、ボタン操作を受け付けません。

4. 〈EXIT〉/〈CANCEL〉ボタン（サムネールの選択、設定メニューの基本操作）

   設定メニューやプロパティー画面を表示中、表示を前の状態に戻します。

   〈SHIFT〉ボタンを押しながらこのボタンを押すと、キャンセル機能として動作します。クリップ選択状態を一括で解除する場合などに便利です。

5. カーソル・〈SET〉ボタン（サムネールの選択、設定メニューの基本操作）

   設定メニューやサムネールの操作を行います。

   4つの三角形のボタンがカーソルボタンで、中心の四角形のボタンが〈SET〉ボタンです。

6. 〈THUMBNAIL MENU〉ボタン

   ボタンを押すと、［USER MENU］が表示されます。ボタンを3秒以上押すと、メインメニューが表示されます。再度ボタンを押すと、もとの映像に戻ります。

   記録中は、ボタン操作を受け付けません。

   〈MENU〉ボタンと同じ動作になります。

   NOTE

   - サムネールの選択やメニューの操作にはカーソル・〈SET〉ボタン、〈EXIT〉/〈CANCEL〉ボタンを使用します。（サムネールの選択）

7. 〈SHIFT〉ボタン（サムネールの選択、設定メニューの基本操作）

   別のボタンと同時に操作して使用します。〈SHIFT〉ボタンを押した状態での動作は、各ボタンの下側にオレンジ色で表示しています。

   - 〈SHIFT〉ボタンを押しながらカーソルボタン（/）を押す

     サムネール画面で、先頭または最後のクリップのサムネールにカーソルを移動します。

   - 〈SHIFT〉ボタンを押しながら〈SET〉ボタンを押す

     直前に選択したクリップからカーソル位置までのクリップをまとめて選択します。

   - 〈SHIFT〉ボタンを押しながら〈EXIT〉/〈CANCEL〉ボタンを押す

     キャンセル機能として動作します。

ページトップへ戻る