- トップページ
- ネットワーク接続
- ネットワーク機能
- P2 ROPアプリとの接続の設定

# P2 ROPアプリとの接続の設定

本機とワイヤレスLANで接続したiPadでP2 ROPアプリを使用することで、機能の一部をリモートコントロールできます。

iPadをワイヤレスLANで本機と接続するには、次の手順で設定してください。

## 本機側のネットワーク設定

ワイヤレスLAN設定をする。

「［DIRECT］モード」 の手順1～3を参照して設定してください。

リモートコントロール機能の設定をする。

メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［NETWORK FUNC］→［HTTP SERVER］ で［BROWSE（+CTRL）］に設定します。

メインメニュー→［NETWORK SETUP］ → ［NETWORK FUNC］ → ［IP REMOTE］ で［ENABLE］ に設定します。

メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［NETWORK FUNC］→［USER ACCOUNT］で各項目を設定する。

［USER NAME］：ユーザーアカウント名を設定します。（工場出荷値：［guest］）

［PASSWORD］：パスワードを設定します。（工場出荷値：［p2guest］） ユーザーアカウント名は31文字以下、パスワードは6文字以上、15文字以下です。

## iPadの設定

P2 ROPアプリのヘルプファイルを参照してください。

NOTE

- iPadをワイヤレスLANで本機と接続するには、本機の次の情報が必要です。

  - ユーザーアカウント名

  - パスワード

  - IPアドレス（本機のメインメニュー→［NETWORK SETUP］→［WIRELESS PROPERTY］→ ［DHCP SERVER］で［ENABLE］が選択されている場合は、IPアドレスを設定する必要はありません）

ページトップへ戻る