- トップページ
- 準備
- 内蔵電池の充電

# 内蔵電池の充電

本機に設定された日付/時刻は、内蔵電池によって保持されています。

半年程度、本機の電源を入れることなく放置すると、内蔵電池が消耗してしまう場合があります。

〈POWER〉スイッチを〈ON〉にしたとき、ビューファインダーに、［BACKUP BATT EMPTY］が約5 秒表示される場合は、内蔵電池が消耗しています。

次の手順で内蔵電池を充電してください。

〈POWER〉スイッチが〈OFF〉になっていることを確認する。

本機にバッテリーまたは外部DC電源を接続する。

バッテリーまたは外部DC電源の接続について、詳しくは「電源の供給」を参照してください。

約4時間、そのままの状態にしておく。

内蔵電池が充電されます。

充電完了後、日時の設定やタイムコードを確認してください。ビューファインダーに［SET DATE AND TIME］と表示される場合は、内蔵時計の日付や時刻を設定してください。

〈POWER〉スイッチを〈ON〉にし、ビューファインダーに［BACKUP BATT EMPTY］が表示されないことを確認する。

充電後も、［BACKUP BATT EMPTY］と表示される場合は、内蔵電池の交換が必要です。お買い上げの販売店にご依頼ください。

ページトップへ戻る