- トップページ
- 撮影
- 画質の調整
- マトリックス機能

# マトリックス機能

マトリックステーブルを選択することにより、映像の色の表現を設定できます。設定を変更すると映像にある全ての色の表現が連動して動きます。

［MATRIX R-G］

（MATRIX G-R）

［MATRIX R-B］

（MATRIX G-B）

（MATRIX B-R）

［MATRIX B-G］

［MATRIX B-R］

（MATRIX B-G）

［MATRIX G-B］

（MATRIX R-B）

［MATRIX G-R］

（MATRIX R-G）

図1

図2

#### 一般的な設定

［MATRIX］：マトリックステーブルを選択して、撮影時の色を表現します。

#### より高度な設定

メインメニュー→［SCENE FILE］→［MATRIX SETTING］で設定します。

［MATRIX］で選択したマトリックステーブルに対して相対的に微調整を行います。

相対的な微調整なので、同じ値でも、［MATRIX］で選択したマトリックステーブルが異なる場合は色の表現が異なります。（図1）

例）［MATRIX R-G］を+側に、［MATRIX B-G］を−側に調整した場合（図2）

ページトップへ戻る