- トップページ
- 撮影
- 画質の調整
- ブラックコントロール機能

# ブラックコントロール機能

輝度の基準となる黒レベルについて設定します。

#### 一般的な設定

［MASTER PED］：基準の黒レベルを設定します。RGBが連動して動作します。−は沈む方向、+は浮く方向です。

#### より高度な設定

メインメニュー→［SCENE FILE］→［RGB BLACK CONTROL SETTING］で設定します。

［R PED］：Rchのペデスタルレベルを設定します。

［G PED］：Gchのペデスタルレベルを設定します。

［B PED］：Bchのペデスタルレベルを設定します。

［PEDESTAL OFFSET］：オートブラックバランスの調整を行ったとき、［R PED］、［G PED］、［B PED］の各項目で設定した値を保持したままにするか、リセットするか設定します。

ページトップへ戻る