- トップページ
- メニュー操作
- メニューの一覧
- ［USER SW］

# ［USER SW］

USERボタンとレンズの〈RET〉ボタンに割り当てる機能を設定します。

項目 | 設定内容
--- | ---
［USER MAIN］ | 〈USER MAIN〉ボタンに割り当てる機能を設定します。 ［INHIBIT］、［LEVEL GAUGE］、［LEVEL GAUGE RESET］、［WFM］、［D.ZOOM x2］、［D.ZOOM x4］、［DRS］、［FBC］、［S.GAIN］、［1S.EXP.］、［ATW］、［ATW LOCK］、［SPOTLIGHT］、［BACKLIGHT］、［Y GET］、［PUSH AF］、［PRE REC］、［TEXT MEMO］、［SHOT MARK］、［DEL LAST CLIP］、［SLOT SEL］、［AUDIO MON SEL］、［REC CHECK］、［USB MODE］、［PLAYLIST］、［REC DURING UPLOAD］、［UPLOAD LIST］、［STREAMING START］、［EVF COLOR］、［LOAD USER FILE］ 工場出荷値：［Y GET］
［USER1］ | 〈USER1〉ボタンに割り当てる機能を設定します。 ［INHIBIT］、［LEVEL GAUGE］、［LEVEL GAUGE RESET］、［WFM］、［D.ZOOM x2］、［D.ZOOM x4］、［DRS］、［FBC］、［S.GAIN］、［1S.EXP.］、［ATW］、［ATW LOCK］、［SPOTLIGHT］、［BACKLIGHT］、［Y GET］、［PUSH AF］、［PRE REC］、［TEXT MEMO］、［SHOT MARK］、［DEL LAST CLIP］、［SLOT SEL］、［AUDIO MON SEL］、［REC CHECK］、［USB MODE］、［PLAYLIST］、［REC DURING UPLOAD］、［UPLOAD LIST］、［STREAMING START］、［EVF COLOR］、［LOAD USER FILE］ 工場出荷値：［TEXT MEMO］
［USER2］ | 〈USER2〉ボタンに割り当てる機能を設定します。 ［INHIBIT］、［LEVEL GAUGE］、［LEVEL GAUGE RESET］、［WFM］、［D.ZOOM x2］、［D.ZOOM x4］、［DRS］、［FBC］、［S.GAIN］、［1S.EXP.］、［ATW］、［ATW LOCK］、［SPOTLIGHT］、［BACKLIGHT］、［Y GET］、［PUSH AF］、［PRE REC］、［TEXT MEMO］、［SHOT MARK］、［DEL LAST CLIP］、［SLOT SEL］、［AUDIO MON SEL］、［REC CHECK］、［USB MODE］、［PLAYLIST］、［REC DURING UPLOAD］、［UPLOAD LIST］、［STREAMING START］、［EVF COLOR］、［LOAD USER FILE］ 工場出荷値：［LEVEL GAUGE］
［RET SW］ | レンズの〈RET〉ボタンに割り当てる機能を設定します。 ［INHIBIT］、［PUSH AF］、［D.ZOOM x2］、［D.ZOOM x4］、［REC CHECK］、［TEXT MEMO］、［SHOT MARK］、［REC DURING UPLOAD］、［UPLOAD LIST］、［STREAMING START］、［EVF COLOR］ 工場出荷値：［REC CHECK］

ページトップへ戻る