- 顶部
- 拍摄
- 图像质量调整
- 细节功能

# 细节功能

此功能可增厚或弱化图像的轮廓。此功能可有效软化或锐化图像，但在部分情况下，由于存在强调噪音和边缘，整个图像可能变得粗糙。为避免出现此类问题，在不需要强调的部分以及需要保留细节的部分，不必添加此效果。

#### 常规设置

［主细节］：设置细节效果电平为一个整体。

［细节去核］：设置不足以激活细节效果的信号电平（包括噪音）。

#### 高级设置

设置［场景文件］菜单→ ［细节设置］。

［细节］：设置细节功能的［开］/［关］。

［垂直细节电平］：设置垂直方向上的细节电平密度。

［细节频率］：设置细节的厚度。

［电平提升］：强调亮度信号细节时，压缩较暗区域的细节。如果［电平提升］的设定值较大，还可以压缩亮区的细节。

［拐点以上细节电平］：设置高亮度区域的细节电平（高亮区）。

［细节增益（+）］：设置+向细节电平（以便更亮）。

［细节增益（−）］：设置−向细节电平（以便更暗）。

注意

- 当［系统］菜单→ ［色彩设置］设为［V-Log］时，不能设置细节功能。

页面顶部