- 顶部
- 操作
- 画面的基本操作
- 主要按钮操作和切换画面

# 主要按钮操作和切换画面

按〈DISP/MODE CHK〉按钮、〈EXIT〉按钮、〈THUMBNAIL〉按钮、〈SET〉按钮或〈〉按钮，将按以下方式切换画面。

播放画面

操作图标画面

模式检查STATUS画面

缩略图画面

摄像机图像画面

剪辑信息

模式检查FUNCTION画面

模式检查AUDIO画面

模式检查SWITCH画面

模式检查NETWORK画面

1. 按〈DISP/MODE CHK〉按钮。

2. 按〈SET〉按钮或多拨盘。

3. 按〈THUMBNAIL〉按钮。

4. 按〈EXIT〉按钮。

5. 按〈THUMBNAIL〉按钮或〈〉按钮。

6. 在显示［ ICONS］画面时，按多拨盘。

7. 按〈DISP/MODE CHK〉按钮1秒或以上。

8. 选择［缩略图］菜单→ ［片段］ → ［信息］。

注意

- 摄像机开机时显示摄像机图像画面。

- 缩略图画面、播放画面或剪辑信息显示时，开始记录后，摄像机图像画面自动显示。

- 如果在缩略图画面中选择剪辑，则显示播放画面。

- 如果剪辑播放终止或暂停，则显示缩略图画面。

- 当摄像机图像画面显示时触摸LCD液晶屏1秒或以上，则显示操作图标画面。

- 如果触摸了除操作图标画面中图标以外的区域，摄像机转换至摄像机图像画面。如果在操作图标画面无任何多拨盘操作或触摸操作5秒以上，则自动显示摄像机图像画面。

- 如果在每个模式检查画面无〈DISP/MODE CHK〉按钮操作5秒以上，则自动显示摄像机图像画面。

  当按〈DISP/MODE CHK〉按钮时，屏幕将不会切换至摄像机图像画面。

- 摄像机图像显示在操作图标画面和模式检查的每个画面上。

页面顶部