- 顶部
- 拍摄
- 音频输入
- 监视音频

# 监视音频

可使用扬声器或耳机听取摄像机记录的音频。

拍摄期间不从扬声器输出音频。

## 设置输出音频

设置将从耳机端子输出的声道和格式。

选择［音频］菜单→ ［输出设置］ → ［音频输出］。

选择音频的类型。

［CH1］：输出声道1的信号为单声道。

［CH2］：输出声道2的信号为单声道。

［CH1/2立体声］：输出声道1和声道2的信号为立体声。

［CH1/2混合］：混合声道1和声道2的信号，输出为单声道。

［CH3］：输出声道3的信号为单声道。

［CH4］：输出声道4的信号为单声道。

［CH3/4立体声］：输出声道3和声道4的信号为立体声。

［CH3/4混合］：混合声道3和声道4的信号，输出为单声道。

注意

- 按下分配［音频监听选择］的USER按钮或触摸USER按钮图标切换输出音频的声道（声道1/2和声道3/4）。

- 如果将［音频输出］功能分配给USER按钮，按USER按钮可将声道切换为输出和格式。

  ［音频］菜单→ ［输出设置］ → ［音频输出］设为［CH1］/［CH2］/［CH1/2立体声］/［CH1/2混合］时，每按USER按钮或触摸USER按钮图标，依次切换［CH1］、［CH2］、［CH1/2立体声］和［CH1/2混合］。

  ［音频］菜单→ ［输出设置］ → ［音频输出］设为［CH3］/［CH4］/［CH3/4立体声］/［CH3/4混合］时，每按USER按钮或触摸USER按钮图标，依次切换［CH3］、［CH4］、［CH3/4立体声］和［CH3/4混合］。

页面顶部