- 顶部
- 网络连接
- 网络设置
- USB网络共享设置

# USB网络共享设置

这些是使用USB网络共享时设置。

选择［网络］菜单→ ［设备选择］ → ［USB网络共享］。

在连接到摄像机的USB网络共享设备上的网络设置画面中启用USB网络共享（Internet共享）。

如果USB网络共享设备上显示确认权限的警报，则需要允许访问已连接设备的许可。在获得许可之前，连接不会完成。

关闭菜单或返回［网络］菜单级。

检查网络连接。

连接后，摄像机画面上将显示。

注意

- 开机之后的启动时间可能会因网络启动而延长。

- 更改［设备选择］的设置后，在摄像机重启前，不会反映这些更改。而且更改设置后，由于网络服务需要重启，设置画面可能会需要一段时间终止。

- 有关网络状态的详情，请通过选择［网络］菜单→ ［信息］ → ［状态］进行确认。

- 通过USB网络共享连接到网络时，无法手动设置IP地址、DNS和其他设置。

- 表示连接已完成的图标指示摄像机与USB网络共享设备之间已建立通信。当USB网络共享设备无法连接到Internet时，即使摄像机屏幕上显示表明连接已完成的图标，摄像机也无法连接到Internet。

- 当使用USB 2.0连接线缆将USB共享设备连接到摄像机时，将给USB共享设备充电。如果使用电池为摄像机供电，将缩短连续可记录时间。

页面顶部