- 顶部
- 拍摄
- 方便的拍摄功能
- 水平仪

# 水平仪

LCD液晶屏上可显示一个指示摄像机水平和垂直倾角的水平仪。

摄像机倾斜时，水平仪线条呈橙色显示。纠正摄像机的倾斜时，水平仪线条将从橙色变为浅黄色，然后变为白色。水平仪可指示水平方向最多约30°，垂直方向30°。

选择［视频输出/LCD/VF］菜单→ ［水平仪］ → ［水平仪］ → ［开］。

注意

- 水平仪的显示无法记录。

- 启用对焦辅助功能的放大显示功能后或在显示色条期间，不显示水平仪。

- 移动摄像机时，水平仪可能不会正确显示。

- 拍摄时如果过度向上或向下倾斜摄像机，水平仪可能不会正确显示。

- 按［水平仪］分配的USER按钮或触摸USER按钮图标以显示或隐藏水平仪。

- 按［水平仪重置］分配的USER按钮或触摸USER按钮以将当前水平方向和垂直方向设置为水平仪的参考值。如需恢复设定值，使用［视频输出/LCD/VF］菜单→ ［水平仪］ → ［水平仪复位］进行设置。

页面顶部