- 顶部
- 准备
- 给内置电池充电

# 给内置电池充电

内置电池用于保持摄像机中设置的日期/时间。

当摄像机电源开启一段时间后，如果寻像器或LCD液晶屏中显示［内置电池电量已耗尽］约五秒钟，则内置电池电量已耗尽，然后将电源开关设置为〈 〉（开机）。

如果内置电池耗尽，摄像机的内部时钟日期将重置为2019年1月1日。

请按以下步骤给内置电池充电。

将电源开关设为〈 〉（待机）。

将充满电的电池或AC适配器连接到摄像机。

关于连接电池或AC适配器的详情，请参阅“电源”。

保持摄像机这种状态约24小时。

内置电池将会充满电。

即使当电源开关设为〈 〉（开机）时，仍会对内置电池充电。

充电后，检查日期/时间设置和时间码。如果模式检查STATUS屏上显示［内部时钟已复位］［〈请设为正确地时间〉］，请设置内部时钟的日期/时间。（设置内部时钟的日期/时间）

将电源开关设为〈 〉（开机），确认LCD液晶屏中不再显示［内置电池电量已耗尽］。

如果在充电之后仍显示［内置电池电量已耗尽］，则需要更换内置电池。请向经销商咨询。

页面顶部