- 顶部
- 准备
- 向USER按钮分配功能

# 向USER按钮分配功能

〈USER 1〉按钮

〈USER 2〉按钮

〈USER 3〉按钮

〈USER 4〉按钮

〈USER 5〉按钮

〈USER 6〉按钮

〈USER 7〉按钮

可将选定的功能分配给USER按钮。

摄像机上USER有7个USER按钮（〈USER 1〉到〈USER 7〉按钮）并且LCD液晶屏上显示5个USER按钮图标（［USER8］到［USER12］按钮图标）。

当显示摄像机图像画面时，〈USER 1〉到〈USER 7〉按钮可以用作USER按钮。

当显示操作图标画面时，［USER8］到［USER12］按钮可以用作USER按钮。

请在［摄像机］菜单→ ［用户开关］ →中设置要分配到每个［USER1］到［USER12］的功能。

#### 出厂设置中分配给USER按钮的功能

USER按钮 | 功能
--- | ---
〈USER 1〉按钮 | ［O.I.S.］
〈USER 2〉按钮 | ［斑马纹］
〈USER 3〉按钮 | ［波形监视器］
〈USER 4〉按钮 | ［自动光圈电平］
〈USER 5〉按钮 | ［记录卡槽选择］
〈USER 6〉按钮 | ［光圈］
〈USER 7〉按钮 | ［AWB］
［USER8］ | ［IR记录］
［USER9］ | ［对焦微距］
［USER10］ | ［区域］
［USER11］ | ［ATW锁定］
［USER12］ | ［菜单］

向USER按钮分配的功能
检查分配至USER按钮的功能
页面顶部