- 顶部
- 注释
- 清洁和储存
- 存储摄录一体机注意事项

# 存储摄录一体机注意事项

存储期间从摄像机拆除电池。请将本机存储在低湿度且相对恒温的场所。

- 建议温度：15 °C至25 °C

- 推荐的相对湿度：40%至60%

#### 摄像机

- 用一片软布包裹住摄录一体机，以免灰尘进入。

#### 电池

- 温度极高或极低时，都会缩短电池的使用寿命。

- 在含有较重的油烟或灰尘的存储时，可能会造成端子接头生锈等情况，引起故障。

- 请勿让电池端子接触到金属物体（例如项链或发夹）。否则可能造成端子间短路，并可能发热。触碰发热的部件可能会引起严重灼伤。

- 请在放电之后储存电池。如需长期存储，建议每年对电池充一次电，使用摄像机将电池电量耗尽，然后再次存储。

#### 存储卡

- 如果您将其从摄录一体机中取出，务必将其存放在包装箱中。

- 请勿存放在具有腐蚀性气体的场所。

- 请勿存放在温度可能升的较高的地点，例如车内或直射阳光下。

- 请勿存放在高湿度或多尘的地方。

页面顶部