- トップページ
- Web 画面
- Web 画面の表示
- パーソナルコンピューターによるWeb 画面の表示

# パーソナルコンピューターによるWeb 画面の表示

本書では、Windows(Microsoft Edge)の画面をもとに説明しています。それ以外のブラウザーの場合、画面上の表示が一部異なりますが、同様の手順となります。

1. パーソナルコンピューターのWebブラウザーを起動する

パーソナルコンピューターに搭載されているOSに応じて、それぞれ下記のWebブラウザーを使用してください。

搭載OS | Webブラウザー
Windows | Microsoft Edge Internet Explorer 11 Google Chrome
macOS | Safari

2. EasyIP Setup Tool Plusで設定したIPアドレスを、Webブラウザーのアドレスボックスに入力する

- 入力例

http://登録したURL

http://192.168.0.20

- 本機がローカルネットワーク内にある場合、ローカルアドレスに対してプロキシサーバーを使用しないように、Webブラウザーからプロキシサーバーの設定を行ってください。

3. 初期アカウントを設定する

初期状態でWeb画面を表示する場合、初期アカウント設定画面が表示されます。

ユーザー名とパスワードを設定してください。

NOTE 第三者に容易に推測されやすい文字列は、設定しないでください。 パスワードは、定期的に変更してください。 パスワードは、下記4つの文字種類から少なくとも3つを含めて8文字以上で設定してください。 アルファベット大文字 アルファベット小文字 数字 特殊記号（! # $ % ’ ( ) * + , - . / ? @ [ ] ^ _ ` ~） 上記ポリシーを守らないパスワードを設定する場合、設置環境などのセキュリティ上のリスクを十分考慮した上、使用者の責任のもと運用してください。 設定したパスワードが推奨設定ポリシーに反する場合は、警告が表示されます。パスワードを変更する場合は[Back]ボタンをクリックして再度パスワードを設定してください。 セキュリティリスクを理解の上、設定を継続する場合は[Continue]をクリックして設定を完了してください。 設定したアカウント情報を忘れた場合は、CCUメニューの[SYSTEM]>[FACTORY INITIALIZE]を実行し、ネットワーク接続用のユーザー情報をリセットしてください。 [FACTORY INITIALIZE]を実行すると、本機の設定が工場出荷時の設定に戻ります。 「SYSTEM」

4. 初期アカウントの登録完了

初期アカウントの登録が完了後、以下のような登録完了画面が表示されます。

完了画面表示後10秒程度経過すると、自動で設定画面が表示されます。10秒以上経過しても設定画面に移行しない場合は、“please click here”のリンクから設定画面に手動で移動してください。

以上で初期アカウント登録操作は、完了となります。

5. 設定画面を表示する

Web画面が表示されます。

初期画面は、製品情報確認画面[Product info.]が表示されますので、必要に応じて切り替えてください。

ページトップへ戻る