- トップページ
- はじめに
- 設置上のお願い

設置上のお願い

「安全上のご注意」に記載されている内容とともに、以下の事項をお守りください。

本機を設置するときや接続工事を行うときは、必ず、販売店に依頼してください。

電源の接続について

- 付属の電源コードを必ず使用してください。
- 背面の[SIGNAL GND]端子は、システムのグランドに接続してください。
- 長時間使用しないときは、節電のため[POWER]スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

電源プラグの接地について

- 付属の電源コードはアース端子付き3芯プラグです。

  接地端子を備えた3ピンのコンセントに接続してください。

NOTE 海外で使用する場合は、その国に合った接地端子付電源コードを準備してください。

接地について

- 本体の[SIGNAL GND]端子から接地を行ってください。

  1. [SIGNAL GND]端子

取り扱いはていねいに

- 落としたり、強い衝撃や振動を与えたりすると、故障や事故の原因になります。
- 内部に異物を入れないでください。

  水や金属、飲食物などの異物が内部に入ると、火災や感電の原因になります。

設置場所について

- 本機は、屋内専用の機器です。
- 0 ℃以下の寒いところや、40 ℃以上の暑いところに設置しないでください。
- 直射日光の当たるところや温風の吹き出し口付近への設置は避けてください。
- 湿気やほこり、振動の多い場所に設置すると、故障の原因となります。

ラックに取り付ける場合
ページトップへ戻る