- トップページ
- CCUメニュー
- OPERATION
- SYSTEM MODE

SYSTEM MODE

SYSTEM MODEメニューの選択画面です。

＿＿ は、工場出荷時の設定です。

項目 | 設定値 | 設定内容
FORMAT | 1080/59.94p 1080/29.97PsF 1080/23.98PsF 1080/23.98p over 59.94i 720/59.94p 2160/59.94p 2160/29.97PsF 2160/29.97p 2160/23.98PsF 2160/23.98p 1080/50p 1080/25PsF 720/50p 2160/50p 2160/25PsF 2160/25p | システムフォーマットを設定します。 4K(2160)のフォーマットは、4K OPTIONボード装着時のみ選択可能です。
CAMERA NUMBER | 1～99 | カメラ、CCUステータス、ROPに表示させるカメラ番号を設定します。
HDR SW |  | OFF ON | HDRモードの有効/無効を設定します。
HD SDI OUTPUT3(HDR) | OFF ON | HD SDI OUTPUT3のHDRモードの有効/無効を設定します。
HD SDI OUTPUT1&2(HDR) | OFF ON | HD SDI OUTPUT1&2のHDRモードの有効/無効を設定します。 4K OPTION 装着時のみ有効です。

ページトップへ戻る