- トップページ
- はじめに
- 概要

概要

本機は、HD スタジオカメラ（AK-HC3900 : 別売品）および4K スタジオカメラ（AK-PLV100：別売品）専用のカメラコントロールユニッ ト（CCU）です。

HD スタジオカメラおよび4K スタジオカメラ（以降カメラと記載）と光ファイバーマルチケーブル（別売品）で接続して使用します。

本機を使って、各種フォーマットの映像信号の入出力を行うことができます。*1

3G-HD/HD-SDI出力、3G/HD-SDIリターン入力、プロンプター入力（3G/HD-SDI、アナログコンポジット）、3G/HD-SDIのHD TRUNK OUT出力を備えています。

カメラとのインターカム通話、マイク音声出力を備えています。

また、タリーなどのシステムインターフェース入力も備えています。

ROP（AK-HRP250 : 別売品、AK-HRP1000 : 別売品、AK-HRP1005 : 別売品、AK-HRP1010：別売品）をマルチケーブル（別売品）で接続すると、カメラや本機の調整や設定をROPで制御できます。

*1 : CCUのフォーマット設定に応じて、カメラ側でフォーマットおよび撮像モードを設定してください。

ページトップへ戻る