- トップページ
- CCUメニュー
- MAINTENANCE
- SYSTEM

SYSTEM

SYSTEMメニューの選択画面です。

項目 | 設定値 | 設定内容
INITIALIZE | - | メニュー項目を初期値に戻します。
FACTORY INITIALIZE | - | 本機の設定を工場出荷時の設定に戻します。 [FACTORY INITIALIZE]にカーソルを合わせて、[SELECT]ダイヤルを押すと、[FACTORY INITIALIZE? NO/YES]が表示されます。[YES]を選択すると初期化が開始されます。 初期化中はカメラ、ROP、MSUからの制御は行えません。
ROP CONNECT SERIAL | CONNECT ------- | ROPとシリアル接続状態を表示します。 CONNECT 接続されています。 ------- 接続されていません。
ROP CONNECT NETWORK | CONNECT ------- | ROPとIP接続状態を表示します。 CONNECT 接続されています。 ------- 接続されていません。

ページトップへ戻る