- 顶部
- 简介
- 使用注意事项

使用注意事项

除“请先阅读本节!”中列出的安全措施外，还应注意以下说明。

小心操作

- 请勿掉落本产品，或使其受到强烈的撞击。这样做可能会导致故障或事故。

请避免在室外使用本设备。

- 请在0 ℃至40 ℃的环境温度中使用本产品。由于过高或过低的温度会对内部器件造成不利影响，请避免在温度低于0 ℃的低温环境或温度高于40 ℃的高温环境使用本产品。

在连接或断开电缆之前关闭电源。

- 在连接或断开电缆之前，请务必关闭电源。

避免潮湿和灰尘

- 由于过多的水分和灰尘会损坏内部器件，请避免在潮湿、多尘的环境中使用本产品。

清洗

- 关闭电源，用干布擦拭本产品。
- 要去除顽渍，请将布在厨房用清洁剂（中性清洁剂）稀释的溶剂中浸湿，拧干后轻轻擦拭本产品。然后，用带水湿布擦拭本产品。最后，再用干布擦拭本产品。

注意 请避免使用汽油，油漆稀释剂和其他的挥发性液体。 如果使用化学清洗布，请仔细阅读其使用的注意事项。

光纤电缆

- 当光纤电缆（另售）的光纤接口变脏时，光纤信号的传输状态会恶化。根据说明书，使用市场上有售的光纤接口清洁剂清洁光纤接口端面。

易耗品

- 冷却风扇是易耗品。更换周期约为10年（如果每天使用大约8小时）。

  当您需要交换冷却风扇时，请委托您的经销商。

废弃本装置

- 为了保护环境，本装置达到其使用寿命并打算废弃时，请委托有资格的承包商正确废弃本装置。

■本产品使用的软件的信息

- 本产品含有经GNU General Public License（GPL）和GNU Lesser General Public License（LGPL）授权的软件，由此获知用户拥有获取、再工程和再发布此类软件源代码的权利。
- 本产品含有经MIT-License授权的软件。
- 本产品含有OpenSSL Project开发用于OpenSSL工具套件（http://www.openssl.org/）的软件。
- 本产品含有经OpenBSD License授权的软件。

有关各许可证的详情，请参阅许可证条款。

使用以下方法可显示许可证条款。

- 选择 ［MAINTENANCE］菜单 → ［SD CARD］菜单 → ［OSS LICENSE］ → ［YES］，然后文件会写入插入该摄像机的 SD 卡中。

  将已写入文件的SD 卡插到电脑中，并选择“LICENSE.TXT”。

关于上述描述（原版以英文提供）及如何获取源代码的详细信息，请访问下列网站。

https://pro-av.panasonic.net/en/

我们不接受关于用户获取源代码详细信息的咨询。

除根据GPL/LGPL等许可的开源软件外，禁止对摄像机中包含的软件进行转让、复制、反汇编、反编译和逆向工程。此外，禁止违反出口法律法规将摄像机中包含的任何软件出口。

页面顶部