- 顶部
- Web 画面
- 显示Web 画面
- 用个人计算机显示Web画面

# 用个人计算机显示Web画面

本手册以Windows（Microsoft Edge）上的屏幕为例。在其他浏览器中屏幕的显示方式会有一些不同，但步骤是相同的。

1. 启动个人计算机的Web浏览器。

根据个人计算机上安装的操作系统，选择下面一种Web浏览器。

安装的操作系统 | Web浏览器
Windows | Microsoft Edge Internet Explorer 11 Google Chrome
macOS | Safari

2. 在Web浏览器的地址栏中输入在EasyIP Setup Tool Plus上配置的IP地址。
   - 输入示例

   http://注册网址

   http://192.168.0.20

- 如果本装置在本地网络中，请在Web浏览器中设置代理服务器，这样代理服务器就不会用于本地地址。

3. 设置初始帐户。

如果设置Web画面显示初始状态，则显示初始帐户设置屏幕。

设置用户名和密码。

注意 请勿使用容易被第三方猜到的字符串。 定期修改密码。 在长度至少为8个字符的密码中，使用以下4种字符中的至少3种。 大写字母 小写字母 数字 符号(! # $ % ’ ( ) * + , - . / ? @ [ ] ^ _ ` ~) 如果设置的密码不符合上述要求，则由用户自行负责操作，且需充分了解安装环境的安全风险等。 如果设置的密码不符合推荐设置要求，会显示一条警告消息。更改密码时，请点击[Back]按钮并输入另一个密码。 若要在了解安全风险后继续设置，请点击[Continue]，然后完成设置。 如果您忘记了您所设置的帐户信息，可以在CCU菜单中执行[SYSTEM] > [FACTORY INITIALIZE]，并重新设置用于网络连接的用户信息。 在您执行[FACTORY INITIALIZE]时，本装置的设置将恢复出厂设置。 “SYSTEM”

4. 完成初始帐户注册。

初始帐户注册完成后，会显示以下这个表示注册完成的屏幕。

在显示这个完成屏幕约10秒后，会自动显示设置屏幕。如果10秒后仍未切换到设置屏幕，请点击“please click here”中的链接手动切换到设置屏幕。

至此，初始帐户注册步骤完成。

5. 显示设置屏幕。

系统显示Web画面。

在初始屏幕中，显示产品信息屏幕[Product info.]，如果需要可进行切换。

页面顶部