- 顶部
- CCU菜单
- OPERATION

OPERATION

此画面为OPERATION菜单的选择画面。

项目 | 内容 | 详情页面
SYSTEM MODE | 对系统频率等项目进行设置。 | “SYSTEM MODE”
IN/OUT SELECT | 设置每个连接的外部输入/输出和操作模式。 | “IN/OUT SELECT”
IN/OUT SELECT(4K OPTION) | 连接4K OPTION板时，设置每个连接的外部输入/输出和操作模式。 | “IN/OUT SELECT(4K OPTION)”
SETTING | 对返回信号的彩条和延迟时间等项目进行设置。 | “SETTING”
HD PHASE | 进行同步锁相设置。 | “HD PHASE”
BAR ID | 进行叠加到彩条上的ID相关设置。 | “BAR ID”

SYSTEM MODE
IN/OUT SELECT
IN/OUT SELECT(4K OPTION)
SETTING
HD PHASE
BAR ID
页面顶部