- 顶部
- 简介
- 安装注意事项

安装注意事项

除“请先阅读本节!”中列出的安全措施外，还应注意以下说明。

请确保让您的经销商完成本装置的安装和连接工作。

连接电源

- 请务必使用本机随附的电源线。
- 将本装置后面的［SIGNAL GND］端子连接至系统接地。
- 当长期不使用本装置时，请关闭［POWER］开关，从插座移除电源插头以省电。

电源插头接地

- 本机随附的电源线具有带接地端子的三相插头。

  将其与接地的三相插座连接。

接地

- 通过本装置上的［SIGNAL GND］端子将系统接地。

  1. ［SIGNAL GND］端子

小心操作

- 掉落本产品，或使其受到强烈的撞击或震动可能会引起故障或事故。
- 请勿让外物进入本装置内部。

  装置内部进入水、金属物品、食物或饮料，或者其他外物，可能会引起火灾或触电。

安装位置

- 本装置仅限室内使用。
- 请勿在温度低于0 ℃的低温环境或温度高于40 ℃的高温环境安装本产品。
- 避免将本装置安装在暴露阳光于直射的环境中或有热气经过的插座附近。
- 在有过多水分、灰尘或震动的环境中安装本装置可能会造成故障。

在机架中安装本装置
页面顶部